수도계량기, 보일러 배관 동파예방

이번 주말에 기온이 영하 10도 이상 내려간다는 기상예보가 있어 알려드리니

각 세대는 다음사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

①수도계량기와 보일러 난방배관은 보온재나 헌옷 등으로 꼼꼼하게 감싸준다

②최저기온이 영하 10도 이상이고, 최고기온도 영하로 연속되는 경우에는

싱크대나 화장실 수도꼭지를 약간 틀어 물방울이 뚝뚝 떨어지도록 하고,

잠 자기 직전 수도꼭지를 쎄게 한번 틀어준다(수도요금은 얼마 되지 않음)

③콘덴싱보일러(201호, 202호, 301호)의 경우 응축수(보일러배관에서 밖으로

나오는 물)가 얼어 물이 흐르지 않으면 보일러 가동이 중단되고, 계속되면

보일러가 동파된다

응축수가 얼었을 경우 헤어드라이기로 녹여준다

기온이 영하로 게속되는 겨울에는 응축수를 수시로 확인하여야 한다

④외부 우수관으로 배수되는 세탁기 사용은 가급적 낮에 영상인 경우 사용한다

⑤수도계량기나 보일러가 사용자 부주의로 동파되는 경우는 사용자가 부담한다